**FlowTime操作流程**

1. **开机广播**

* 设备在关机状态下长按2秒开机，LED蓝灯会快闪2下然后慢闪，此时设备开始广播，可以使用蓝牙主机设备搜索并连接设备。
* 开机后设备会一直广播直到关机。
* LED会在2分钟后自动熄灭，可以通过短按按键唤醒LED。

1. **连接状态**

* 连接成功后蓝灯将切换到长亮状态。此时可以通过指令控制设备进行采集等操作。
* LED会在2分钟后自动熄灭，可以通过短按按键唤醒LED。

1. **关机**

* 设备在非关机状态下长按2秒关机机，LED蓝灯会快闪2下然后熄灭。